00동 00센터 신축(증축, 리모델링)

건축 설계공모(2단계 설계공모) 지침서

공모명 위 치 용 도 규 모 추정 공사비 추정 설계비	00동 00센터 신축(증축, 리모델링) 건축 설계공모(2단계 설계공모) 00도 00시 00동 000-0번지 외 0필지 00시설 연면적 0,000㎡ 00,000,000,000원(부가가치세 포함) 0,000,000,000원(부가가치세 포함)

기관명 및 로고

목차

제1장 설계공모 규정	5

1. 공모 개요	5

1.1. 설계공모 명칭	5

1.2. 사업 목적	5

1.3. 공모의 주안점(공모 목적)	5

1.4. 공모(사업)개요	5

1.5. 발주기관의 의무	6

2. 공모 일정 및 방법	6

2.1. 설계공모 방식: 2단계 설계공모	6

2.2. 설계공모운영위원회	7

2.3. 설계공모 일정(1차 공모)	7

2.4. 설계공모 일정(2차 공모)	8

2.5. 공식 언어 및 계량 단위	8

2.6. 설계공모 참가자격	8

2.7. 2차 공모 참가자격	9

2.8. 설계공모 참가등록	9

2.9. 현장설명회	9

2.10. 질의 접수 및 회신	10

2.11. 제공 자료	10

2.12. 심사위원 기피 신청	11

2.13. 공모안 제출 (1안): 온라인 제출만 하는 경우	11

2.13. 공모안 제출 (2안): 온라인 제출과 직접 제출을 모두 하는 경우	11

3. 심사	12

3.1. 심사위원회 구성 및 운영	12

3.2. 2차 공모 기술심사	13

3.3. 작품 심사	14

4. 당선작 및 입상작 선정	15

4.1. 당선작 및 입상작 구분	15

4.2. 당선작 및 입상작 발표	16

4.3. 당선작 및 입상작 사용권 및 저작권	16

5. 계약에 관한 사항	17

5.1. 일반사항	17

6. 기타사항	17

6.1. 규정의 준수	17

6.2. 당선 무효 및 승계	17

6.3. 자료 및 공모 정보의 보관 및 관리	17

6.4. 문의처	18

제2장 설계지침	19

1. 계획 개요	19

1.1. 계획 범위 및 내용	19

1.2. 추정 공사비	20

2. 설계지침	20

2.1. 설계 목표	20

2.2. 건축의 기본 방향	20

2.3. 세부 설계지침	21

2.4. 인테리어분야 설계지침	24

3. 시설 구성	25

3.1. 시설 구성 배경	25

3.2. 시설 규모 기준	25

3.3. 시설별 세부사항	27

3.4. 운영계획 및 운영조직	27

4. 대상지 관련 법규	28

제3장 제출도서 작성 기준	29

1. 제출도서 및 작성 기준	29

1.1. 제출물 목록 (1안): 온라인 제출만 하는 경우	29

1.1. 제출물 목록 (2안): 온라인 제출과 직접 제출을 모두 하는 경우	30

1.2. 일반사항(1차, 2차 공모 공통) (1안): 렌더링하지 않은 3차원 이미지를 사용하는 방식	31

1.2. 일반사항(1차, 2차 공모 공통) (2안): 렌더링한 3차원 이미지를 사용하는 방식	32

1.3. 게시용 공개이미지 작성기준(1차, 2차 공모 공통)	33

1.4. 1차 공모 설계설명서 작성 기준	33

1.5. 2차 공모 설계설명서 작성 기준	33

1.6. 2차 공모 설계도판 작성 기준	34

1.7. 유의사항	35

별첨 및 서식

별첨

별첨 1 추정 공사비 산출내역서	36

별첨 2 설계비 산출내역서	38

서식

서식 제1-1호 설계공모 응모작품 제출서(1차 공모)	40

서식 제1-2호 설계공모 응모작품 제출서(2차 공모)	41

서식 제2호 공동수급표준협정서	42

서식 제3호 대표자 선임계	44

서식 제4호 청렴서약서	45

서식 제5호 사용인감계	46

서식 제6-1호 사전접촉 금지 서약서(설계공모 참가자용)	47

서식 제6-2호 사전접촉 여부 확인서(설계공모 참가자용)	48

서식 제6-3호 사전접촉 금지 서약서(심사위원/전문위원/운영위원 용)	49

서식 제6-4호 사전접촉 여부 확인서(심사위원/전문위원/운영위원 용)	50

서식 제7-1호 설계설명서 표지(1차 공모)	51

서식 제7-2호 설계설명서 표지(2차 공모)	52

서식 제8호 건축개요	53

서식 제9호 층별 세부용도 및 면적표	54

서식 제10호 법규검토서	55

서식 제11호 기술검토에 대한 제출자 소명서	56

서식 제12호 심사위원 사전검토 의견서	57

설계공모 규정

건축 설계공모 지침서

00동 00센터 신축(증축, 리모델링) 건축 설계공모 지침서

	- / -	00동 00센터 신축(증축, 리모델링) 건축 설계공모(2단계 설계공모)

공모 개요

설계공모 명칭

00동 00센터 신축(증축, 리모델링) 건축 설계공모(2단계 설계공모)

사업 목적

00동 지역 주민들은 문화ㆍ복지 및 생활환경 개선을 요구하고 있으며, 이에 유휴 부지를 활용해 문화 혜택을 제공하고 생활체육 공간을 조성함으로써 주민 복지 수준을 높이고자 00센터를 건립한다.

공모의 주안점(공모 목적)

개방형 복합문화공간으로서의 기능과 활용성 강화

공간 경험을 향상시키는 환경 및 디자인 요소 최적화

제로에너지 구현 및 기후환경 대응기술의 실효성 확보

모두가 편리하게 이용할 수 있는 유니버설 디자인 적용 확대

공모(사업) 개요

구 분	내 용
발주기관	000도 00시
대지위치	000도 00시 00동 000-0번지 외 0필지
대지면적	0,000.00㎡
지역지구	00지역, 00지역, 00구역
용도	00시설
규모	지상 00층 이내
	연면적 0,000㎡ (±3%이내) 도움말(TIP): ±5% 또는 ±10%도 가능하며 발주기관에서 정할 수 있습니다.
추정 공사비	00,000,000,000원(부가가치세 포함) / 별첨 1 추정 공사비 산출내역서 참고
설계비	00,000,000,000원(부가가치세 포함) / 별첨 2 설계비 산출내역서 참고
추정 감리용역비(건설사업관리비)	00,000,000,000원(부가가치세 포함)
설계용역기간	000일(계획설계 000일, 중간설계 000일, 실시설계 000일)
예상 공사기간	0000년 00월부터 0000년 00월까지(총 00개월)

※ 추정 공사비는 전기분야 공사비 제외

※ 추정 설계비는 각 분야(전기 제외) 계획, 중간 및 실시설계비, 각종 예비인증비(수수료 제외), 손해배상보험료, 부가가치세를 포함한다.

※ 인테리어(일부) 설계 업무, 음향, 차음, 방음, 방진설계 업무, BIM설계 업무, 설계안전보건대장 작성 업무, 설계안정성 검토 업무 등의 추가 업무 설계대가는 설계비에 포함되어 있으며, 세부 내용은 별첨 2 설계비 산출내역서를 참고한다.

※ 공원조성계획 변경, 도시ㆍ군관리계획 조서 및 도면 작성(변경포함), 실시계획인가, 재해영향평가 등의 업무는 발주기관 업무로서 해당 업무의 대가는 설계비에 포함되지 않으며, 해당 업무를 설계 업무에 포함할 경우 발주기관은 설계자와 협의하여 해당 용역비를 설계비에 추가 반영한다.

※ 현황측량 성과도, 경계복원측량 성과도, 지반조사 보고서, 지장물조사 보고서, 현장사진, 기존 건축물 및 구조물 도면 등 토지 기본 정보는 설계공모 시 공모참가자에게 제공한다. 도움말(TIP): 리모델링의 경우 다음의 내용을 추가합니다: 해당 건축물의 건축도면, 구조안전진단 보고서, 내진성능평가 보고서 등 기존 건축물의 기본 정보는 발주기관에서 제공한다.

시행□주관기관: 00시청 00과

공모 홈페이지: 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)

공모 담당자

00시: 00시청 00과 000 주무관 (xxxx@korea.kr /  000-0000-0000)

공모관리: 0000000 (xxxx@xxxx.kr / 000-0000-0000)

※ 참가자는 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)를 정기적으로 방문해 공지사항 등을 확인해야 하며, 이를 확인하지 않아 발생하는 불이익에 대해 이의를 제기할 수 없음

※ 추정 공사비 및 설계비 산출 근거는 별첨 1, 별첨 2를 참조

도움말(Tip)

1) 설계의도구현 용역비는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 제5조(업무의 범위) 제1호 다목 및 제11조(설계업무 대가의 산정) 제3항에 따라 실비정액가산식으로 산정하거나, 「서울특별시 공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인」 제5장 5-4 설계의도구현 대가에 근거하여 설계비 요율에 따라 산정할 수 있습니다.

발주기관의 의무

발주기관은 프로젝트 요구사항, 예산(추정 공사비 및 설계비 산출 근거), 일정, 심사 기준 등을 지침서에 명확히 명시해 참가자들이 프로젝트 목표와 기능적 요구사항을 정확히 파악할 수 있도록 한다.

발주기관은 공모에 필요한 가능한 모든 정보와 자료(계획 대상지 관련 각종 물리적ㆍ행정적 자료, 기존 건축물 및 구조물 관련 자료, 각종 관련 보고서 등)를 제공해 참가자들이 설계를 원활히 수행할 수 있도록 지원한다.

발주기관은 심사 기준과 절차를 명확히 설정하고 설계공모를 투명하고 공정하게 진행하며, 공정성과 전문성을 갖춘 심사위원을 선정한다.

발주기관은 공모 결과를 투명하고 신속하고 정확하게 발표해 참가자들이 결과를 이해하고 신뢰할 수 있도록 한다.

발주기관은 참가자들의 설계안에 대한 저작권과 지적재산권을 존중하며, 이를 무단으로 사용하지 않는다.

공모일정 및 방법

설계공모 방식: 2단계 설계공모

본 사업은 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행)에 따라 ‘2단계 설계공모’로 시행한다.

1단계 : 설계제안서에 담긴 제출안의 주요 개념 및 배치(마스터플랜) 등의 계획 방향 평가

2단계 : 1단계 심사 선정작을 대상으로 결과물의 심화된 계획안 최종 심사

도움말(Tip)

1) 설계공모의 종류는 「건축 설계공모 운영지침」 제4조(설계공모의 종류)에 따라 일반 설계공모, 2단계 설계공모, 제안공모 및 간이공모 등으로 구분되며, 사업의 규모 및 특성 등에 따라 운영위원회 또는 발주기관에서 결정할 수 있습니다.

2) 2단계 설계공모의 경우 제22조(2단계 설계공모의 적용대상 등)에 따라 1) 해당 사업이 대규모이거나 국가적으로 매우 중요한 경우, 2) 일반 설계공모에 비해 보다 구체적인 설계안을 제출받아 심사할 필요가 있는 경우, 3) 소규모 업체 또는 신진의 참여를 확대하고자 하는 경우 4) 그밖에 해당 사업의 특성상 2단계 설계공모를 적용함이 적절하다고 발주기관 등이 판단할 경우 2단계 설계공모 방식을 적용할 수 있습니다.

설계공모운영위원회

설계공모운영위원: 000(00시청 00시청 00과), 000(00시 공공건축가), 000(00시 공공건축가)

설계공모운영위원회는 설계공모 방식, 일정, 심사위원 및 심사 방식, 설계지침의 해석 등 설계공모 및 심사위원회 운영과 관련하여 필요한 사항을 검토 및 결정한다.

도움말(Tip)

1) 설계공모운영위원회는 「건축 설계공모 운영지침」 제11조 제9항에 따라 설치할 수 있습니다.

2) 설계공모운영위원회의 구성 요건은 발주처 1인, 외부 2인 이상 등 총 3인 이상입니다.

3) 설계공모운영위원회는 발주기관의 상황에 따라 설치 여부를 결정하면 되나, 운영위원회를 설치할 경우 공모 절차 전반의 전문성과 공정성을 확보하고, 효율적인 운영 및 책임성 분담을 통해 문제 해결과 일정 조율을 원활히 할 수 있는 장점이 있어 운영위원회를 설치하여 공모를 운영할 것을 권장합니다.

설계공모운영위원은 첨부된 ‘사전접촉 금지 서약서, 사전접촉 금지 확인서’ 등에 서명하여야 한다.

설계공모 일정(1차 공모)

구 분	일 시	유의사항
공고	0000. 00. 00(x) 00:00	00시 홈페이지(공고ㆍ홍보→고시ㆍ공고) 세움터 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)
참가등록	0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지	공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)
현장설명회	0000. 00. 00(x) 00:00	00동 000-00번지 현장
질의 접수	0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지	공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)
질의 답변	0000. 00. 00(x) 00:00	00시 홈페이지(공고ㆍ홍보→고시ㆍ공고) 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)
심사위원 기피 신청	0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지	공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)
1차 공모안 제출	0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지	공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)
1차 공모 심사	0000. 00. 00(x) 00:00	2차 공모 진출 작품 선정
1차 공모 심사결과 발표	0000. 00. 00(x)	00시 홈페이지(공고ㆍ홍보→고시ㆍ공고) 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)

※ 불가피한 경우를 제외하고 공모 일정 변경은 최소한으로 하며, 변경 시 모든 참가자에게 공정하게 통보한다.

설계공모 일정(2차 공모)

구 분		일 시	유의사항
1차 공모 심사결과 발표		0000. 00. 00(x)	00시 홈페이지(공고ㆍ홍보→고시ㆍ공고) 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)
2차 공모안 제출		0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지	공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)
심 사	기술심사	0000. 00. 00(x)	법규 및 지침 위반 사항 등 검토
	기술 검토 내용에 대한 제출자 소명	0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지	5일 이내
	발표 및 심사	0000. 00. 00(x) 00:00	00시청 0층 00홀
당선작 발표		0000. 00. 00(x)	00시 홈페이지(공고ㆍ홍보→고시ㆍ공고) 세움터 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)

※ 불가피한 경우를 제외하고 공모 일정 변경은 최소한으로 하며, 변경 시 모든 참가자에게 공정하게 통보한다.

도움말(Tip)

1) 건축 설계공모 운영지침 제23조(일정)에 의하여 설계공모 공고일부터 공모안의 제출 마감일까지 기간은 총 90일 이상으로 해야 하며 공고일부터 등록 마감일까지는 최소 7일 이상으로 해야 합니다.

2) 1차 공모기간은 30일 이상, 2차 공모기간은 60일 이상으로 하며, 다만, 해당 사업의 특성이나 시급성 등을 감안하여 필요하다고 인정하는 경우에는 1차 공모기간은 20일 이상, 2차 공모기간은 30일 이상으로 단축하여 정할 수 있습니다.

공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어 표현을 위해 필요한 경우 일부 내용은 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 간 해석상의 충돌이 있을 경우 한국어를 우선으로 하고, 분쟁 발생 시 발주자의 해석을 우선으로 한다.

모든 계량 단위는 ‘미터법’을 사용한다.

모든 날짜와 시간은 한국 시간을 기준으로 한다(GMT+9).

설계공모 참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 개설신고를 완료한 자로서, 회사 간 공동이행 방식의 공동 응모가 가능하며 관계 법령에 따른 결격사유가 없는 자여야 한다.

2인 이상 공동응모가 가능하며, 구성원별 최소 지분율은 10% 이상이어야 하고, 과반 이상의 지분을 가진 응모자 1인을 대표자로 선임해야 한다. 대표자에게는 본 설계공모와 관련된 법적 권리, 책임 및 의무사항이 귀속된다. 응모자는 작품 제출 시 당사자 간 책임, 권리 및 의무 관계를 명확히 규정한 공동수급 표준협정서(서식 제2호)에 대표자(1인)를 명시해 제출해야 한다. 참가등록 이후 공동응모자는 변경할 수 없다.

외국 건축사의 경우, 「건축사법」 제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자여야 한다.

계약 시 대표자는 국내 건축사 면허를 소지하고 건축사사무소 개설신고를 완료해야 한다.

자격제한

공고일 기준 등록 취소, 휴ㆍ폐업, 업무정지 또는 이에 준하는 행정처분을 받아 그 기간 중에 있는 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만 제출할 수 있으며, 중복 공모가 확인될 경우 참가 자격을 박탈한다.

발주기관, 운영위원, 기술심사위원, 심사위원 및 그가 속한 조직의 직원, 건축기획 용역 참여자, 설계공모 관리 용역 연구진 및 그 연구진이 속한 건축사사무소 등 본 공모에 관계된 자는 공모에 참가할 수 없다.

2차 공모 참가자격

1차 공모 심사에서 선정된 참가자만 2차 공모에 참가할 수 있다.

설계공모 참가등록

등록 기간 : 0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지

참가등록 방법

참가 희망자는 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에서 회원가입 후 로그인하여 등록 기간 내에 참가등록을 해야 한다.

참가등록 시 대표업체의 기업 공동인증서가 필요하며, 등록 시 입력한 사업자등록번호와 인증서 정보가 일치해야 참가등록이 가능하다. 등록 기간 이후에는 정보 수정이 불가하다.

공모 담당자가 구비서류를 확인하고 이상이 없을 경우 참가등록이 정상적으로 이루어지며, 참가자는 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에 로그인해 설계공모 참가등록을 확인하고 부여된 참가등록번호를 확인해야 한다.

도움말(Tip)

1) 참가등록 절차와 참가등록번호 부여 방식은 발주기관의 설계공모 운영 시스템 현황에 따라 적절히 수정하여 기재합니다.

응모제출서류

사전접촉 금지 서약서(설계공모 참가자용) (서식 제6-1호)

※ 참가자 및 공모 담당자의 행정 낭비를 방지하기 위해 참가자격을 증빙하는 서류는 공모안 제출 시 함께 제출한다. 다만, 공모안 제출 이후에도 참가자의 참가자격에 문제가 있거나 참가자격 확인이 누락되어 발생하는 불이익은 공모 참가자의 책임으로 한다.

현장설명회

장소: 00동 000-00번지 현장

시간: 0000. 00. 00(x) 00:00

참석대상: 참가등록업체 대표자 또는 위임받은 자

내용

사업 목적 및 주요사항 안내

공모 일정 및 주안점 설명

계획 대상지 및 설계 조건, 현장 설명

관련 자료 배포

도움말(Tip)

1) 현장설명회 실시 여부는 공모 대상 및 현장 여건을 고려해 발주기관에서 선택합니다. 다만, 리모델링 사업 등 현장 확인이 필요한 경우 필히 실시를 권장합니다.

2) 공모 성격에 따라 현장설명회 참석을 작품 제출 조건으로 설정할 수 있으며, 이 경우 참석자 명단을 작성해 보관합니다.

질의 접수 및 회신

질의 기간: 0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지

질의 방법: 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)를 통해 진행하며, 참가자당 1회만 질의할 수 있다.

회신 기간: 0000. 00. 00(x) 00:00 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에 일괄 게재

질의에 대한 답변은 설계공모지침의 추가 또는 수정으로 본다.

제공 자료

참가자는 참가등록을 완료하면 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)의 첨부파일에서 아래 자료를 다운로드할 수 있다.

도시․군관리계획 결정 조서 및 도면

지구단위계획 결정도 및 지구단위계획 지침

지적도 등 사업부지경계선(CAD)

현황측량 성과도(CAD)

경계복원측량 성과도

지반조사 보고서

지장물조사 보고서

현장사진

기존 건축물 및 구조물 도면(CAD)

00동 00센터 건축기획 보고서

참가자는 제공된 자료를 공모 이외의 목적으로 사용하지 않아야 한다.

도움말(Tip)

1) 설계공모의 충실한 운영을 위해 설계공모 공고 이전에 상기 자료를 수집하여 공고 시 참가자에게 제공하여야 합니다.

2) 상기의 예시로 제시한 자료 외에도 설계에 필요한 모든 자료는 참가자에게 투명하게 제공해야 합니다.

3) 리모델링의 경우 다음의 내용을 추가합니다: 해당 건축물의 건축도면, 구조안전진단 보고서, 내진성능평가 보고서 등

심사위원 기피 신청

기피 신청 기간:  0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지

제출 방법: 공모안 제출자는 심사위원이 아래 제척사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사유가 있는 경우, 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)를 통해 기피신청서와 근거자료를 제출한다.

심사위원이 제척사유 등에 해당함에도 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자의 공모안은 심사위원회의 의결을 거쳐 실격 처리할 수 있다. 참가자가 기피신청을 할 경우, 해당 심사위원의 기피사유를 확인한 후 제척 여부를 결정한다.

기한 내 제출하지 않을 경우 해당 사항이 없는 것으로 간주한다.

심사위원 제척사유는 다음과 같으며, 설계공모 공고일을 기준으로 한다.

위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

위원이나 위원이 속한 법인ㆍ 단체 등이 심사대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우(설계공모에 공동 응모하여 당선된 경우를 포함한다. 기준 시점은 용역 완료일로부터 본 공모의 공고일까지 2년 이내로 한다)

공모안 제출 (1안): 온라인 제출만 하는 경우

1차 공모 공모안 제출

제출 기간 : 0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지

제출 방법: 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에서 공모안 제출

제출 도서 및 서류: 제3장 제출도서 및 작성 기준 참고

2차 공모 공모안 제출

제출 기간 : 0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지

제출 방법: 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에서 공모안 제출

제출 도서 및 서류: 제3장 제출도서 및 작성 기준 참고

※ 모든 제출물은 마감기한 이전에 업로드를 완료해야 하며, 참가자는 업로드에 필요한 시간을 감안하여 제출한다.

※ 온라인 제출 폭주 및 마감기한 시간 부족 등의 사유로 공모 담당자가 마감기한 이전까지 관련 서류의 적격 또는 부적격 여부를 통보하지 못할 수 있으며, 관련 서류의 부적격으로 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

2.13. 공모안 제출 (2안): 온라인 제출과 직접 제출을 모두 하는 경우

1)  1차 공모 공모안 제출

제출 기간 : 0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지

온라인 제출 방법: 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에서 공모안 제출

직접 제출 방법: 00시청  0층 00과 / 00시 00로 000

제출 도서 및 서류: 제3장 제출도서 및 작성 기준 참고

2)  2차 공모 공모안 제출

제출 기간 : 0000. 00. 00(x) 00:00부터 0000. 00. 00(x) 00:00까지

온라인 제출 방법: 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에서 공모안 제출

직접 제출 방법: 00시청  0층 00과 / 00시 00로 000

제출 도서 및 서류: 제3장 제출도서 및 작성 기준 참고

※ 모든 제출물은 마감기한 이전에 업로드 및 직접 제출을 완료해야 하며, 참가자는 업로드에 필요한 시간을 감안하여 제출한다. 직접 제출의 경우 마감기한 내 00시청 0층 00과 도착분에 한해 인정한다(시간 엄수).

심사

심사위원회 구성 및 운영

심사위원회의 구성: 심사위원회는 위원장을 포함한 관련 분야 전문가 등 심사위원 0인과 예비심사위원 0인으로 구성한다.

심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000	예비심사위원
9	000	000	예비심사위원

도움말(Tip)

1) 심사위원 수는 「건축 설계공모 운영지침」 제11조(심사위원회의 구성ㆍ운영 등) 제2항에 따라 위원장 1인을 포함한 5∼9인의 심사위원으로 구성하며, 동 지침 제12조 제13항에 따라 30% 내외의 예비심사위원을 사전에 선정할 수 있습니다. 대규모ㆍ복잡한 프로젝트일수록 심사위원 수를 늘리고, 심사위원은 홀수로 구성하여 동점 발생 시 결정을 용이하게 합니다.

2) 「건축 설계공모 운영지침」 제11조 제2항 및 제3항에 따라, 예외 규정을 제외하고 발주기관 소속 임ㆍ직원은 심사위원으로 위촉할 수 없으며, 다만 심사 시 심사위원의 질의에 답하거나 모니터링 역할을 수행할 수 있습니다. 또한, 운영위원 역시 심사위원으로 위촉할 수 없으며, 심사 시 심사위원의 질의에 답하거나 모니터링 역할을 수행할 수 있습니다.

3) 심사위원 선정 시, 「건축 설계공모 운영지침」 제12조 제3항에 따라 심사위원의 심사 참여 횟수를 확인해야 합니다.

심사위원회 운영 방법

심사위원회 운영은 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행)에 따른다.

심사는 본 지침에서 정한 기준에 따라 진행한다. 다만, 지침에 제시되지 않은 세부사항은 심사위원회에서 별도로 정할 수 있다.

심사위원회는 심사위원과 예비심사위원이 참석한 상태에서 개회하며, 심사위원의 과반수 이상이 참석해야 한다. 참석 인원이 과반수 미만일 경우 심사위원회를 다시 개최한다.

심사위원 명단은 공모 공고 시 공개하며, 공고 이후에는 교체할 수 없다.

심사에 불참한 심사위원은 자격을 상실하며, 예비심사위원이 이를 대신해 심사위원 자격을 갖는다. 예비심사위원은 심사위원회에 참석할 수 있으나 평가에는 참여하지 않으며, 본 심사위원 결원 시 해당 심사위원을 대신해 평가에 참여한다.

심사위원회는 호선을 통해 심사위원장을 선출하며, 심사위원들의 의견을 수렴해 심사를 진행한다. 선정 근거는 지정된 양식에 작성하여 기록으로 남긴다.

심사 운영을 지원하기 위해 발주기관 및 공모 담당자가 입회하며, 심사위원의 질문에 응대하거나 운영 지원을 위한 역할을 수행한다. 다만, 심사 결과에 영향을 미치는 발언이나 행동은 할 수 없다.

심사에 관해 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

심사위원은 첨부된 심사위원 기피ㆍ회피 확인서, 사전접촉 금지 서약서, 사전접촉 여부 확인서에 서명하여야 한다.

2차 공모 기술심사

2차 공모 기술심사 일시: 0000. 00. 00(x) 00:00

2차 공모 제출 작품에 대해 관계 법령, 공모 규정 및 지침 위반 사항을 확인하고 계획의 실효성을 검토한 후, 그 결과를 작성해 심사 전 심사위원회에 보고한다.

기술심사위원은 심사위원 기피ㆍ회피 사유에 해당하는지 확인하고, 사전접촉 금지 서약서, 사전접촉 금지 확인서에 서명하여야 한다.

구 분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반여부	제출된 모든 작품 대상으로 검토 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정
지침 위반	익명성 위반여부
	추정 공사비 초과
	지질, 규격 및 제본 방법 미 준수
	설계설명서 기준 매수 초과
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

기술검토 내용

작품 심사

심사 일반사항

심사 전 준비 및 과정 관련

심사위원은 심사 전 대상지를 방문하는 것을 원칙으로 한다.

심사 대상 공모안은 심사위원회 개최일 최소 5일 전까지 심사위원에게 교부하여 사전 검토할 수 있도록 해야 하며, 심사위원은 심사 시(1차 공모 및 2차 공모 모두 포함) 사전 검토 의견서(서식 제12호)를 발주기관에 제출해야 한다.

심사위원은 2차 공모 시 기술심사위원회의 기술검토서 및 이에 대한 제출자의 소명서를 확인하고, 이를 심사에 반영할지 여부를 결정한다.

심사 진행 방식 및 절차

평가 방식은 토론에 기반한 투표제를 원칙으로 하며, 작품에 대한 토론과 평가를 거쳐 심사위원의 협의를 통해 당선작 및 입상작을 선정한다. 투표 방식은 심사위원회의 의결로 결정한다.

작품 토론에는 심사위원 전원이 참여해야 하며, 지침에 명시된 사업 목적과 공모 목적을 바탕으로 제출안을 충분히 토론한 후 평가한다. 심사위원은 토론 과정에서 지지하는 안을 밝힐 수 있다.

결과 및 공정성 확보 관련

공모 목적에 부합하지 않거나 공모안의 수준이 현저히 낮다고 판단될 경우, 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

심사위원은 설계공모와 관련해 어떠한 경우에도 개별 질의에 응답하지 않으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 한다.

심사위원은 당선작 및 입상작에 대한 심사평을 작성하며, 심사위원장은 심사위원회의 의견을 취합하여 심사의 방향을 포함한 심사총평을 작성한 후 공개한다.

심사 과정에서 실격된 작품은 해당 사유 및 필요한 사항을 문서로 작성해 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

1차 공모 심사와 2차 공모 심사 과정은 전체 녹화되며, 2차 공모 심사는 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개한다. 구체적인 공개 방식은 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)를 통해 공지한다.

실격 기준

아래 사유에 해당하는 작품은 심사위원의 합의에 따라 심사와 관계없이 탈락시킬 수 있으며, 사후에 발견된 경우에도 심사위원회의 결정에 따라 수상을 취소할 수 있다.

사전에 심사위원과 접촉을 시도한 경우

직ㆍ간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

익명성 유지 등 공정한 평가에 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우

제출 도서에 업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우

제출 도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

제출한 서류에 허위 사실이 있거나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견된 경우

응모안 제출 후 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무 정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견된 경우

저작권법을 중대하게 위반한 경우

최종 심사 결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우(SNS 포함)

1차 공모 심사

심사 일시: 0000. 00. 00(x) 00:00

심사 장소: 00시청 0층 00홀

심사 방법: 서면 심사

1차 공모는 심사는 서면심사로 진행하며, 설계도서에 대한 평가를 통해 2차 공모 심사에 참여할 작품을 선정한다.

1차 공모의 평가를 통해 2차 공모에 참여할 설계자를 5인 이내로 선정해야 하며, 1차 공모 참여자가 5인 이하인 경우에는 1차 공모 평가를 생략할 수 있다.

구체적인 심사 방법은 심사위원회에서 결정한다.

심사결과는 00시 홈페이지(공고ㆍ홍보→고시공고) 및 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에 게시하고, 2차 공모 심사 대상자에게 유선과 서면으로 통보한다.

2차 공모 심사

심사 일시: 0000. 00. 00(x) 00:00

심사 장소: 00시청 0층 00홀

심사 방법: 발표 심사

발표자는 공모 공고일 이전부터 재직하고 작품 계획에 참여한 설계자에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명시된 재직증명서(배석자 포함)를 제출하여야 한다. 발표 시 발표자 외 배석자 1인까지 참석할 수 있다.

설명시간은 00분, 질의응답시간은 00분 이내로 실시한다.

발표순서는 당일 현장에서 추첨으로 정한다.

발표자료는 제출한 설계설명서 PDF만 사용이 가능하며, 제출자는 이를 수정하거나 대체하여 발표할 수 없다.

도움말(Tip)

1) 발표자료는 이미 제출한 설계설명서와 도판에 수록된 이미지와 도면만을 가지고 발표에 적합하게 다시 구성하여 발표 전에 미리 제출한 뒤 사용하게 할 수도 있습니다.

발주기관은 심사 과정에서 칸막이 설치 등 블라인드 발표 방식을 적용하여 심사위원이 발표자를 인지할 수 없도록 하여야 한다.

당선작 및 입상작 선정

당선작 및 입상작 구분

당선작 및 입상작의 종류와 보상 내용은 다음과 같다.

결 과	구 분		지 침	보 상
	참가업체 수	보상대상 수
당선작	2개 이상	-	우선협상권	설계권, 설계의도구현권
입상작	2개 이하	1	보상 예산의 1/3	00,000,000
	3개	2	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10	00,000,000 00,000,000
	4개	3	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10	00,000,000 00,000,000 00,000,000
	5개 이상	4	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10 보상 예산의 1/10	00,000,000 00,000,000 00,000,000 00,000,000

※ 시상금 총액 : 00,000,000원

※ 설계의도 구현권에 대한 비용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 제11조 제3항에 따라 실비정액가산 방식 또는 설계비 요율 방식으로 산정하여, 상호 협의를 통해 결정한다.

도움말(Tip)

1) 보상금 지급의 관련근거는 다음과 같습니다: 「건축 설계공모 운영지침」 제21조(공모 비용의 보상) ① 발주기관 등은 기타 입상자에 대해 공모안 작성 비용을 보상하여야 한다. ② 기타 입상자는 해당 심사위원회가 정하며 4인 이내로 한다. ③ 발주기관 등은 기타 입상자의 공모안 작성 비용 일부를 보상하기 위하여 최대 1억 원의 범위 내에서 예정 설계비의 10%에 해당하는 예산을 확보하여 다음 각 호와 같이 지급해야 한다. 다만, 해당 사업의 특성을 고려하여 1억 원을 초과하여 지급할 수 있으며, 동 순위 발생 등 타당한 사유가 있는 경우 지급 비율을 조정할 수 있다.

2) 공모안에 대한 보상금은 차등 지급되는 상금의 성격이 강하므로 부가가치세를 부과하지 않습니다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 설계권과 설계의도구현권을 가진다.

발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령한 상금을 반환해야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다.

계약 후 발주기관이 사업을 중단한 경우, 중단 시점까지의 용역 비용과 중단에 따른 손해배상액을 지급하여야 한다.

당선작 및 입상작 발표

심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 00시 00시 홈페이지(공고ㆍ홍보→고시ㆍ공고) 및 세움터, 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)를 통해 발표한다.

당선작 및 입상작 사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 관련 제반 사항은 대한민국 저작권법령을 따른다.

당선작 및 입상작에 대한 저작권은 설계자에게 있으며, 발주기관이 이를 활용할 경우 반드시 설계자의 동의를 얻어야 한다. 또한, 발주기관이 당선작 및 입상작의 제출물을 보고서 또는 작품집 출판, 전시 등에 사용하거나, 신문ㆍ방송ㆍ인터넷 및 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 활용하는 경우, 설계자의 명의 및 저작권을 명확히 표기해야 한다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권을 침해하지 않아야 한다. 제3자의 지적재산권을 사용한 경우, 해당 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부해야 한다. 지적재산권과 관련된 문제가 발생할 경우 책임은 참가자에게 있으며, 당선작 및 입상작은 입상이 취소될 수 있다.

계약에 관한 사항

일반사항

계약 시 별도로 제공하는 과업 내용서가 있는 경우, 당선자와 발주기관 간 상호 협의를 통해 과업 내용을 조정한 후 계약에 첨부하여야 한다.

발주기관은 심사 결과 통보일로부터 10일 이내에 당선자와 용역 계약을 체결해야 한다. 계약에 관한 기타 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다. 단, 계약 당사자가 과업 내용에 대해 동의하기 전에 10일이 초과되었다는 이유만으로 일방적으로 계약 체결을 중단해서는 안 된다.

당선자가 소방ㆍ정보통신 분야의 설계면허가 없는 경우, 해당 분야 자격보유업체와 분담이행 방식의 공동수급체(5인 이내)를 구성해 계약을 체결해야 한다. 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급체의 대표가 되어야 한다.

발주기관은 당선안의 핵심 내용과 설계자의 창의적 아이디어를 존중해야 하며, 이를 반영하여 당선안을 실현할 의무가 있다.

발주기관은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행) 제2조 제13호에 따라, 계약 담당자가 계약 상대자(공모 당선자)에게 지급하기로 결정하고 시행 공고에 명시한 대가를 설계비로 하여 계약하여야 한다. 단, 당선자와 발주기관이 과업 내용에 대해 검토 및 협의를 진행한 결과 설계 업무에 추가되는 내용이 있을 경우, 해당 금액을 계상하여 계약하여야 한다.

발주기관은 공사를 발주하는 경우 건축서비스산업 진흥 제22조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 설계자의 설계의도가 구현되도록  설계자를 건축과정에 참여시켜야 한다.

기타사항

규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실한다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행)을 준용한다.

당선 무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여된 설계권을 무효로 하며, 차순위자에게 순차적으로 승계한다. 또한 수령한 상금은 반환해야 한다. 당선자가 설계권을 포기한 경우에는 반환된 상금을 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당하는 사실이 발견된 경우

자료 및 공모 정보의 보관 및 관리

자료의 보관 기간

공모운영팀은 공모 심사 및 당선작 선정 과정에서 접수된 제출안(파일 및 도서, CAD 도면, 이미지 자료 등)을 심사 종료 후 최대 30일 동안 보관할 수 있다.

기간 이후, 제출된 자료는 관련 법규 및 개인정보 보호 원칙에 따라 파기 절차를 따른다.

파일 및 전자 자료의 파기

전자파일(설계설명서, CAD 도면, 3D 모델, 렌더링 이미지 등)은 공모 종료 후 30일 이내에 완전 삭제 처리 한다.

데이터 삭제 시, 디지털 파일 삭제 및 서버 백업 파일에서도 삭제되었음을 확인한다.

인쇄물 및 모형의 폐기

제출된 인쇄물 및 출력물(도판, 설계설명서, 법규 검토서 등)은 심사 종료 후 30일 이내에 파쇄한다.

모형이 제출된 경우, 참가자는 심사 종료 후 7일 이내에 모형을 회수할 수 있다. 기간 내 회수되지 않은 모형은 공모운영팀에서 폐기할 수 있다.

파기 예외 및 보관 요청

당선작 및 입상작에 한하여, 발주기관이 필요하다고 판단하는 경우(예: 당선작 및 입상작의 제출물을 보고서 또는 작품집 출판, 전시 등에 사용하거나, 신문ㆍ방송ㆍ인터넷 및 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 활용하는 경우) 관련 제출 자료를 별도로 보관할 수 있으며, 자료 보관 목적과 기간을 명확히 명시해야 한다.

당선작 및 입상작 이외의 참가자가 제출한 자료를 지속적으로 보관할 필요가 있는 경우(예: 보고서 또는 작품집 출판), 참가자의 사전 동의를 필수적으로 받아야 하며, 자료 보관 목적과 기간을 명확히 명시해야 한다.

파기 완료 확인

공모운영팀은 모든 제출안이 기한 내 삭제 및 파기되었음을 기록하고, 필요 시 파기 완료 보고서를 작성하여 보관한다.

자료 파기와 관련한 문의가 있을 경우, 참가자는 공모 종료 후 30일 이내에 공모운영팀에 확인을 요청할 수 있다.

문의처

000 주무관 (00시청 00과 / xxxx@korea.kr /  000-0000-0000)

설계공모대행: 000 (0000 / xxxx@xxxx.xxx /  000-0000-0000)

도움말(Tip)

1) 설계지침은 프로젝트의 특성과 요구사항에 따라 달라질 수 있으므로, 아래 기준을 참고해 구체적으로 작성합니다. 다양한 조건과 요구를 고려해 체계적으로 정리하는 것이 중요합니다.

2) 설계지침은 모호하거나 일반적인 내용은 배제하고, 구체적이고 특징적인 내용을 중심으로 작성해 설계자가 프로젝트의 목적과 방향을 명확히 이해하고 효율적으로 설계 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

3) 설계지침은 건축기획 단계에서 도출된 내용을 토대로 작성해야 하며, 공간 구성, 기능, 기술적 요구사항 등 핵심 내용을 충실히 반영합니다.

4) 설계지침은 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의 과정에서 검토된 내용과 제기된 의견을 반영합니다. 사전검토에서 도출된 보완사항과 심의 단계에서 지적된 개선사항을 충실히 반영해 설계의 품질을 강화합니다.

설계지침

계획 개요

계획 범위 및 내용

계획 대상지

예시: 본 사업의 대상 부지는 00도 00시 00면 00로 00 (00리 000필지)로, 총 부지면적 0,000㎡ 중 0,000㎡이며, 도시지역, 제1종일반주거지역에 해당한다.

계획대상지 주변사항

예시: 사업대지 내에는 00센터 본관 등 0개 동이 위치한다. 기존 건축물의 유지 및 철거 여부는 아래 표를 참고한다.

예시: 사업대지 남측에는 2차선 도로(00로)가 위치하며, 어린이 보호구역으로 지정되어 서행이 요구된다.

예시: 대상지 내에는 기존 수목이 일부 분포하고 있으며, 주로 00나무와 00나무 등이 혼재되어 있다. 일부 지역에는 조경수와 자연 발생한 수목이 자생하고 있으며, 수목 현황에 대한 자세한 사항은 지장물 조사보고서를 참고한다.

사업부지 내 건축물 현황

건축개요		동별면적
		구분	명칭	층수	건축 면적	연면적	비고
대지위치	00시 00동 00리 000	1동	00동	1/3	000.00	000.00	유지
용도지역	제1종일반주거지역	2동	00동	1/4	000.00	000.00	철거
대지면적	0,000㎡	3동	00동	0/1	000.00	000.00	철거
건축면적	0,000㎡	4동	00동	0/1	000.00	000.00	철거
연 면 적	0,000㎡	6동	00동	0/1	000.00	000.00	유지
건 폐 율	00.00% (법정 00%이하)	10동	00동	0/2	000.00	000.00	유지
용 적 률	00.00% (법정 000%이하)	소계			0,000.00	0,000.00

계획 범위(대지의 범위)

예시: 사업부지는 00면 00로 00의 1개 필지이다.

예시: 건축 가능 부지는 00면 00로 00의 특정 구역(약 0,000㎡)까지로 한정한다.

계획 내용

예시: 본 지침서에서 요구하는 시민 친화적인 공공 서비스 프로그램을 갖춘 공공건축물을 계획한다.

예시: 건축물의 규모는 연면적 0,000㎡ 기준으로 총 연면적은 ±3% (도움말(TIP): ±5% 또는 ±10%도 가능하며 발주기관에서 정할 수 있습니다) 내에서 조정 가능하며, 건축물의 층수는 지하 0층, 지상층은 법정 한도 내에서 자유롭게 계획하되 관련 법규를 준수하여 설계자가 제안한다.

예시: 본 공모는 일반 설계공모이며, 건축 계획을 바탕으로 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방 등 관련 분야의 설계 내용을 포함한다.

추정 공사비

추정 공사비는 00,000,000,000원 (부가가치세 포함)이다. 세부 내용은 별첨 1 추정 공사비 산출내역서를 참고한다.

공모참가자는 추정 공사비 금액을 고려하여 설계하여야 한다.

설계지침

설계목표

예시: 문화시설이 부족한 지역적 특성을 고려하고, 시대적 변화에 맞춰 21세기형 복합문화공간을 조성

예시: 제로에너지 및 기후변화 대응 기술을 적용하여 창의성과 축적된 역량을 활용함으로써 지속가능한 공공건축물의 새로운 모델을 조성

건축의 기본 방향

개방형 복합문화공간을 위한 통합 운영 계획

예시: 시설의 효율성을 극대화하기 위해 공간과 운영을 통합할 수 있도록 기획

예시: 주변 지역의 특성과 00시 내 공공시설 운영 현황 등 지역 현황에 부합하는 복합커뮤니티센터 계획

예시: 지식ㆍ정보 활용뿐만 아니라 일상적인 놀이 및 소통 공간으로서 다양한 계층에 부응하는 공간을 계획하고, 21세기형 문화적 욕구를 충족할 수 있는 복합문화공간 제시

통합적 인테리어 계획

예시: 건축계획의 특성을 고려한 통합디자인 관점에서의 인테리어 디자인 방향 설정

예시: 지역적 특성과 조화를 이루는 통합적이면서도 세부적인 내부 공간 구성

예시: 이용자의 활동 및 공간별 사용 특성을 반영한 종합적이고 체계적인 조명 계획

예시: 복합커뮤니티센터에 요구되는 기능성과 심미성을 균형 있게 반영한 색채 및 마감재 계획

제로에너지 및 기후환경대응기술 계획 수립

예시: 자연에너지를 적극적으로 활용하여 에너지 절약이 가능하고, 제로에너지 및 기후변화 대응 기술을 적용하여 에너지 자립이 가능한 친환경 건축물 조성

예시: 설계 초기 단계에서 기후 및 부지 특성을 분석하고, 환경 친화적인 배치 및 매스 형태를 구성하는 Pre-Passive Design 적용

예시: 자연열 재이용, 차양을 활용한 일사 차단 등 최소한의 설비에 의존하면서도 적절한 실내 온도를 유지하는 고단열(에너지 요구량 최소화) 건물 계획(Passive Design)

예시: 제로에너지 건축물 4등급 이상 예비인증 획득

디지털 인프라 구축 및 공간의 효율적 운영 방안

예시: 스마트 조명 관리, 에너지 효율적 운영 등을 위한 통합 인프라 관리 시스템 구축

예시: 기반 설비, 온ㆍ습도, 전기, 공조 등 설비 자동화 관리 및 실시간 모니터링 시스템 적용

예시: 안정적인 장비 운영을 위한 UPS, 항온ㆍ항습기, 청정 소화 설비 등의 스마트 시설 관리 시스템 마련

기본 설계지침

기본방향

예시: 개방형 복합문화공간을 위한 통합적 00센터 계획을 수립한다.

예시: 00센터의 효율성을 극대화하기 위해 공간과 운영을 통합할 수 있도록 기획한다.

예시: 문화적 욕구를 충족하고, 다양한 계층의 이용자를 세심하게 배려할 수 있도록 공간을 계획한다.

예시: 이용 편의성을 고려한 공간 구성을 통해 활동성과 편안함을 동시에 제공하는 환경을 조성한다.

설계 시 고려사항

예시: 건축과 실내건축, 관리 운영 계획이 유기적으로 연계되어 효과적으로 운영될 수 있도록 설계한다.

예시: 건축법 및 기타 관련 법규를 면밀히 검토하여 규정을 준수하도록 설계한다.

예시: 최소 인력으로 효율적인 운영이 가능하도록 설계한다.

배치계획 및 동선계획

예시: 봉사 대상 인구 증가와 운영 확장 가능성을 고려하여 건축물 배치를 계획하고, 장기적인 활용성을 극대화한다.

예시: 시설 배치는 향과 조망, 이용자의 편의를 반영하여 적절하게 구성하며, 이용자, 직원, 물류 출입구를 기능별로 구분하여 동선을 최적화한다.

예시: 물류 출입구는 하차와 반입이 용이하도록 배치하여 운영 효율성을 높인다.

예시: 시설물 배치는 수요 분석을 기반으로 적정 규모를 설정하고, 토지 이용 계획과 조화를 이루도록 구성한다.

예시: 보행과 차량 동선을 명확히 구분하여 주차장을 배치하고, 법적 기준 이상의 주차 면수를 확보할 수 있도록 계획한다.

예시: 사업 대상지 인근 지역 주민과 증가하는 방문객을 고려하여 보완적인 주차 계획을 수립한다.

예시: 이용자가 출입 시 통합 안내 공간을 거치도록 동선을 구성하여 접근성을 향상한다.

평면계획

예시: 각 시설 간 조화를 이루면서도 기능별 합리적인 배치를 고려하여 공간을 구성한다.

예시: 개별 실 구분보다는 개방형 공간(오픈 플랜) 개념을 적용하여 유연한 활용이 가능하도록 계획한다.

예시: 실의 형태와 위치는 사용 용도에 적합하도록 조정하며, 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 최적화한다.

예시: 어린이 시설은 접근성과 안전성을 충분히 반영하고, 야외 놀이 공간과 자연스럽게 연계할 수 있도록 구성한다.

예시: 공간 활용도를 극대화하기 위해 특정 기능 공간을 코너 개념으로 개방형으로 구성하여 통합적인 관리ㆍ운영이 가능하도록 계획한다.

예시: 다목적 학습 공간을 조성하되, 집중 학습이 필요한 경우를 대비해 정숙 학습 코너 또는 개인용 열람 부스를 포함하여 설계한다.

예시: 다양한 계층의 이용자를 위한 편의시설(유아 및 청소년 시설, 수유실, 이야기방, 소규모 모임 공간 등)을 포함하여 포괄적인 이용 환경을 조성한다.

예시: 소수의 운영 인력으로도 효과적인 관리가 가능하도록 사무실과 안내 공간을 배치하여 운영 효율성을 극대화한다.

입면 및 단면계획

예시: 지역 및 사업대상지의 장소성을 해석하여 상징성을 표현하고, 창의적인 디자인을 적용하여 설계한다.

예시: 안정감 있는 규모를 유지하면서 용도와 기능을 고려하여 실용적이고 창의적인 입면 계획을 수립하고, 적절한 마감 재료를 선정한다.

예시: 에너지 효율성과 유지 관리의 편의성을 고려하여 경제적이며 실용적인 외장 마감 계획을 수립한다.

예시: 건축물과 외부 환경의 조화를 고려하여 건축적 요소의 디자인 완성도를 높이고, 인식성을 강화하는 통합적 디자인을 적용한다.

예시: 실별 용도, 면적, 특성을 반영하여 적정한 층고를 산정하고, 공간 활용의 경제성을 극대화하는 설계 방안을 마련한다.

재료 및 마감계획

예시: 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되, 주변 환경과 조화를 이루며, 오염에 강하고 내구성이 높은 재료를 선정하고, 안전성과 시공성을 고려하여 적용한다.

예시: 00실 및 00실 등 소음 발생이 예상되는 공간에는 차음 성능을 고려한 내부 마감 및 설비 계획을 수립한다.

예시: 내ㆍ외부 마감재는 유지 관리의 편의성을 고려하여 오염 제거가 용이하고, 변색 및 마모에 강한 재료를 적용한다.

예시: 바닥 마감은 내구성이 우수하고 미끄럼 방지 기능을 갖춘 재료를 사용하여 안전성을 확보한다.

보안계획

예시: 야간 등 필요 시 외부인 출입 통제가 원활히 이루어질 수 있도록 구조를 계획한다.

예시: 폐실 시간이 서로 다른 영역별로 별도 보안 관리가 가능하도록 계획한다.

예시: 각 실 출입구, 창호 등 개구부에는 방범 시설을 설치하며, 방범 시설의 조작은 통합하여 작동할 수 있도록 구성한다.

예시: 출입구, 지하 주차장 및 방범 취약 지역을 중심으로 CCTV를 충분히 설치하고, 효율적인 방범ㆍ보안 계획을 수립한다.

설비계획

예시: 쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적ㆍ경제적 설비 시스템을 계획하고, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련 법규 및 제반 규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비 설계를 계획한다.

예시: 모든 설비 계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토해양부 인증)을 적극적으로 활용하고, 최신 시설과 품질 관리, 철저한 안전 시공, 예산 절감 등을 고려하여 계획한다.

예시: 기계실 및 펌프실 등은 기계 장비 및 배관의 집합 시설임을 감안하여 유지 관리 및 보수가 용이하도록 점검 공간을 확보하고, 에너지 균등 분배가 가능하도록 하며, 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획한다.

예시: 설비 및 전기, 공조 등 기반 설비의 효율적인 관리를 위하여 추후 모니터링 시스템 및 에너지 관리 시스템을 반영한다.

에너지 절약 계획

예시: 제로에너지 인증 4등급 획득을 고려하여 설계하여야 한다.

예시: 신재생에너지(20XX년 신ㆍ재생에너지 공급의무 비율 00%) 적용을 고려하여 설계하여야 한다.

예시: 건축물의 에너지 효율성을 극대화하기 위해 고단열ㆍ고기밀 설계, 고효율 설비 및 패시브 디자인 요소를 적극 반영하여야 한다.

도움말(Tip)

1) 신재생에너지 중 특히 태양광 발전의 경우, 패널 수량 등에 따라 당선작 선정 후 건축 계획안에 영향을 미치는 경우가 많으므로, 건축 계획안 작성 시 신재생에너지를 고려하여 제안할 수 있도록 설계공모를 운영할 것을 권장합니다.

기타 계획

예시: 관계 법규 및 제반 규정에 적합하게 계획해야 한다.

예시: 장애인용 위생시설은 장애인과 일반인이 모두 사용할 수 있는 형식으로 계획하여 자원 낭비 및 불필요한 공간 낭비를 최소화해야 한다.

예시: 보행 약자를 고려한 무장애(Barrier-Free) 설계를 적용하고, 주요 동선과 시설 접근성을 극대화해야 한다.

예시: 모든 이용자가 편리하게 이용할 수 있도록 공공시설 내 가독성이 높은 안내 시스템을 구축해야 한다.

장래 증축 계획

예시: 장래 증축 계획이 있으며, 향후 시설 확장 가능성을 고려하여 단계적으로 검토할 예정이다.

예시: 증축 방식은 기존 시설과의 조화를 유지하면서 공간 활용도를 극대화할 수 있도록 수평 증축을 우선적으로 고려한다.

예시: 예상 증축 면적은 현재 시설 면적의 00%를 기준으로 설정하며, 운영 및 이용 수요 증가에 맞춰 유연하게 조정할 수 있도록 계획한다.

예시: 증축이 원활하게 이루어질 수 있도록 예상 부지를 사전에 확보하고, 향후 증축을 반영한 평면 계획을 수립하여 공간 활용의 효율성을 높인다.

도움말(Tip)

1) 증축 여부는 계획 과정에서 여러 요소에 영향을 미치므로 필수적으로 명기해야 합니다.

인테리어분야 설계지침

기본 방향

예시: 디자인 가치를 제고하기 위해 건축과 인테리어(공간, 사인)를 유기적으로 통합하여 설계한다.

예시: 창의적인 공간 디자인을 구현하기 위해 가구 디자인과 조명 계획(전반 조명, 국부 조명, 건축화 조명 등)을 연계하여 종합적인 공간 계획을 수립한다.

예시: 이용자의 접근성과 편의성을 고려한 유니버설 디자인 및 배리어프리 설계를 적용하고, 가독성이 높으며 직관적인 공간 구성을 계획한다.

예시: 문화ㆍ커뮤니티 거점 공간으로서 지역 여건에 부합하는 복합문화공간의 기능을 반영하여 공간을 계획한다.

메인홀(로비)

예시: 휴식, 대기, 관리 기능을 수행할 공간을 마련하고, 냉ㆍ난방 관리 및 이용자 편의를 고려하여 휴식ㆍ대기 공간을 적절히 배치한다.

예시: 전체 공간의 운영 효율성을 극대화하고, 각 기능 공간 간 유기적인 관계를 반영하여 배치 계획을 수립한다.

예시: 로비에서 각 기능 공간으로의 시각적 인지가 용이하도록 구성하며, 원활한 동선 체계를 고려하여 공간을 계획한다.

예시: 장애인을 고려한 인포메이션 기능을 포함하고, 휠체어 보관ㆍ수납 공간을 확보하여 이용 편의성을 향상한다.

문화교육실

예시: 지역 주민의 다양한 문화ㆍ예술 활동 및 강연ㆍ강의를 지원하는 시설로서, 50인 이상을 수용할 수 있는 다목적 공간으로 계획하며, 공간 사용의 효율성을 극대화하고 이동 가구 수납을 위한 창고를 배치한다.

예시: 간단한 전시와 공연이 가능하도록 무대 조명 및 국부 조명(스포트라이트)을 설치하고, 세미나 및 강의에 적합한 일반 조명을 함께 고려하여 계획한다.

예시: 문화교육실은 전시, 영화 상영, 연회, 강의 등 다양한 활동을 수용할 수 있도록 공통적으로 활용 가능한 설비를 갖추어 계획한다.

예시: 강의와 연회 등에 필요한 의자와 탁자는 이동식으로 준비하고, 사용하지 않을 때는 수납할 수 있도록 별도의 부속 공간을 확보하여 운영의 효율성을 높인다.

동아리실

예시: 다양한 생활문화 활동을 지원하기 위해 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 상설 공간으로 계획하고, 창작실, 강의실, 연습실, 회의실 등의 기능을 유연하게 수용할 수 있도록 구성한다.

각 영역별 컬러 디자인

예시: 주요 영역 및 실별 기능과 사용자 특성에 부합하는 색채 개념을 수립하고, 공간 활용 목적에 적합한 색채 디자인을 적용한다.

예시: 색채 계획은 주조색과 보조색을 조화롭게 구성하며, 강조색은 이용자 특성을 고려하여 각 영역에 적절히 배치한다.

예시: 어린이 공간은 색채 계획 시 유기적인 공간 구성을 고려하여 학습 집중력을 향상시키고, 밝고 화사한 색감을 활용하여 상상력을 자극할 수 있도록 감성적인 색채 공간을 구현한다.

예시: 학습 공간은 학습 분위기를 조성할 수 있도록 적정 수준의 명도와 채도를 고려하고, 주조색의 색상 특성을 반영하여 디자인한다.

사인시스템

예시: 00시의 브랜드 아이덴티티(BI) 및 디자인 가이드라인을 참조하여 사인 시스템을 계획한다.

예시: 이용자가 공간을 쉽게 인식하고 동선을 파악할 수 있도록 사용자 중심의 내ㆍ외부 그래픽 심볼 사인(Graphic Symbol Sign) 시스템을 구축한다.

예시: 심볼 또는 로고타입(한글 및 영문) 디자인 적용

예시: 방향 안내, 실명 표기, 층별 안내 등의 사인 디자인 구성

예시: 각 기능별 공간 간의 자연스럽고 유기적인 흐름을 유도하는 Signage 디자인 계획

가구 및 집기디자인 계획

예시: 공간별 기능과 배치를 고려하여 가구 및 집기 디자인 계획을 수립하며, 효율적인 공간 활용과 이용자의 편의성을 극대화할 수 있도록 설계한다.

예시: 각 실별ㆍ기능별 특성에 적합한 맞춤형 가구를 디자인하고, 이동형 가구 선정 방향성 및 사례 분석을 통해 이용 효율을 높일 수 있는 가구ㆍ집기 선정 방안을 마련한다.

예시: 문화교실

예시: 회의ㆍ세미나 테이블: 회의 및 세미나 활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 계획한다.

예시: 교육실 테이블: PC 사용과 필기 학습이 모두 가능하도록 적절한 책상 깊이를 고려하여 설계한다.

로비 및 휴게 공간

예시: 회의ㆍ세미나 테이블: 회의 및 세미나 활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 계획한다.

예시: 교육실 테이블: PC 사용과 필기 학습이 모두 가능하도록 적절한 책상 깊이를 고려하여 설계한다.

시설구성

시설 구성 배경

예시: 부족한 지역 내 복지시설 제공

내용추가

시설 규모 기준

예시: 내부 공간 설계를 위한 시설 규모 기준은 아래 표와 같으며, 제시된 소요실 구성은 가능한 준용하되, 관련 법규와 관리 계획에 따라 추가하거나 세부 용도를 조정할 수 있다.

시설규모 기준

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비고
사무 공간	센터장실	00시 공유재산관리조례	00.00	00.00
	사무실	(0.00㎡X00명X0.0)+(0.00㎡X000명X0.0)	00.00	00.00
	내용 추가		00.00	00.00
	소 계		00.00	00.00
주민 자치 공간	프로그램실1		00.00	00.00	면적 기준 준수
	프로그램실2		00.00	00.00	면적 기준 준수
	위원장실	00시 공유재산관리조례	00.00	00.00
	회의실	회의실 0명X0.0㎡	00.00	00.00	인테리어 적용
	공유주방		00.00	00.00	인테리어 적용 면적 기준 준수
	00동 역사관		00.00	00.00	인테리어 적용 면적 기준 준수
	내용 추가		00.00	00.00
	소 계		00.00	00.00
공용공간			00.00	00.00
합계(㎡)			00.00	00.00

※ ‘면적 기준 준수’라고 별도로 표기된 실은 제공된 면적 기준을 준수해야 하며(단, ±10% 이내 조정 가능), 별도로 표기된 실을 제외한 나머지 실들의 면적은 실의 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 계획하여야 한다. 단, 전체 연면적의 ±3% 범위는 준수하여야 한다. 도움말(TIP): ±5% 또는 ±10%도 가능하며 발주기관에서 정할 수 있습니다.

※ 주민자치공간 중 프로그램실 1ㆍ2 및 공유주방은 1층 설치를 원칙으로 한다. 수유실은 임산부와 영유아가 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획하며, 유지관리 및 보안을 위해 사무실과 인접 배치하여야 한다. 도움말(TIP): 공간별로 필수적으로 지정되어야 하는 위치 및 반드시 인접하여 배치되어야 하는 시설의 종류 등은 심사의 주요 사항으로 작용할 수 있으므로, 해당 내용을 명확히 언급해야 합니다.

※ 위의 필수적으로 지정된 위치의 시설 이외에 세부 시설 간 수직 및 수평 조닝은 참가자가 합리적으로 판단하여 제안할 수 있다.

※ 건축물의 층수는 최대 지상 0층 범위 내에서 자유롭게 계획하되, 관련 법규를 준수해야 한다.

도움말(Tip)

1) 공용면적비는 연면적 대비 공용면적의 비율로 산정하며 쾌적한 시설환경을 위해 30%~35% 확보해야 합니다.

2) 신재생에너지 중 특히 태양광 발전의 경우, 패널 수량 등에 따라 당선작 선정 후 건축 계획안에 영향을 미치는 경우가 많으므로, 건축 계획안 작성 시 신재생에너지를 고려하여 제안할 수 있도록 설계공모를 운영할 것을 권장합니다.

시설별 세부사항

실 명	일반사항	특수사항
대회의실	출입구 전면 대기공간 및 홀을 구성하여 일시에 동선이 집중되지 않도록 계획 다목적(회의, 세미나, 강좌, 갤러리 등)으로 활용 할 수 있도록 계획 내용추가	천장고 최소 3.5m 이상 확보(대형 스크린 및 조명 설치 고려) 기둥 없는 구조(전망 및 동선 확보) 전동 암막 커튼 또는 블라인드 설치(영상 투사 시 밝기 조절 가능하도록 함) 출입구 이중문 설치(소음 차단 및 동선 분리 고려) 내용추가
공유주방	00센터 및 주민자치회 공동사용 시설관리 및 물품 하역동선 및 추후 확장성을 고려하여 계획 내용추가	공용ㆍ개별 조리 공간 구분 가능하도록 설계 가스 및 전기 조리기구 병행 사용 가능하도록 배관ㆍ배선 설계 대형 냉장ㆍ냉동고(0대), 오븐, 전자레인지, 대형 싱크대(0대) 등 공용 주방 장비 확보
내용추가	내용추가
공용공간	관리자 및 주민이 사용하는 각각의 공간에 간결하게 접근할 수 있는 동선으로 계획 공용공간에서 다양한 프로그램(특산물 홍보, 전시회, 휴식공간 등)이 이루어질 수 있도록 계획

운영계획 및 운영조직

운영계획

예시: 본 시설의 운영 관리 주체는 000가 되며, 실질적인 운영은 ‘000’ 법에 따라 000 위탁자를 선정하여 위탁 운영한다.

예시: 시설 A(본청)와 시설 B(보건소)는 독립적으로 운영하되, 기계실ㆍ전기실 등 공통 운영 시설은 동일 공간에서 운영하며, 운영비용과 장비 유지 관리를 위해 필수적인 장비는 개별적으로 운영한다.

예시: 본 시설의 주요 사용자는 00000이며, 주요 사용 시간대는 00시~00시(하계: 000, 동계: 000)로 한다. 야간 운영은 000로 한다.

예시: 주차장의 운영 방식은 유료로 설정하며, 개방 시간은 000로 한다.

예시: 본 시설의 00공간 및 기계실 등은 연 1회 이상 외부 기관의 비상 점검 및 운영 점검을 받으며, 이를 위해 0000 차량 등이 접근 가능한 구조로 계획한다. 또한, CCTV 및 보안 카메라는 안내실에서 상시 점검할 수 있도록 하며, 000시 화상 점검 시스템과 연계하여 실시간 확인이 가능하도록 한다.

예시: 본 시설은 기본적으로 두 개의 프로그램으로 운영된다.

예시: 00복합문화공간은 생활문화센터와 기타 시설로 구성한다.

예시: 생활문화센터 및 기타 시설은 공간적ㆍ기능적으로 분리하여 독립적으로 운영이 가능하도록 계획한다.

예시: 지상 및 테라스 등에 활동 가능한 외부 공간을 마련하여 이용자들이 자유롭게 활용할 수 있도록 계획한다.

예시: 생활문화센터 출입 동선과 기타 시설 출입 동선은 가급적 별도로 계획하되, 불가피한 경우 저소음 공간과 멀리 배치하여 운영상 영향을 최소화하도록 한다.

운영조직

예시: 운영 인력 규모(정규직): 3개 팀 총 00명

구 분	인원(명)	업무 분장
계	4명
관장	6급 1명	00복합커뮤니티센터 운영 총괄
일반직	7급 1명	생활문화센터 프로그램 운영, 지역사회 연계 협력 사업
	8급 1명	프로그램실 운영 관리, 회원 관리 및 정보 서비스
	9급 1명	어린이ㆍ청소년 공간 운영 관리, 수서 정리, 회원 관리 및 정보 서비스

예시: 00센터장(6급 1명), 일반직 3명, 보조인력1명(공무직)

대상지 관련법규

제출된 설계안은 다음 관련법규를 준수하여야 한다.

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 지구단위계획 및 관련법규

「건축법」 및 하위법령

「녹색건축물 조성 지원법」 및 하위법령

「건축물의 에너지절약 설계기준」, 「공공기관 에너지이용 합리화 표준지침」, 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」

「주차장법」 및 하위법령, 「00시 주차장설치 및 관리 조례」

「장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진에 관한 법률」 및 하위법령

기타 본 건축물 설계에 반영되어야 할 법률

제출도서 작성 기준

도움말(Tip)

1) 설계공모가 1차 공모 및 2차 공모로 나뉘는 경우, 설계자의 부담을 완화하면서도 공정하고 심층적인 평가가 이루어질 수 있도록 제출 도서의 범위를 단계별로 조정할 필요가 있습니다.

2) 1차 공모의 목적 및 주안점

∙ 목적: 다양한 아이디어를 폭넓게 검토하고, 보다 창의적인 제안을 유도하는 단계

∙ 주안점: 간소화된 제출 도서를 요구하며, 심사는 개념의 타당성과 설계 방향의 적절성을 중점적으로 평가함.

3) 2차 공모의 목적 및 주안점

∙ 목적: 1차 공모에서 선정된 우수한 아이디어를 구체화하여 심층적인 설계 검토를 진행하는 단계

∙ 주안점: 프로젝트의 실현 가능성을 평가하기 위해 보다 구체적이고 상세한 제출 도서를 요구함

제출도서 및 작성 기준

제출물 목록(1안) (1안): 온라인 제출만 하는 경우

1차 공모 온라인 제출물 목록

연번	제출목록	규격	용량	형식	파일명	비고
1	게시용 공개이미지	420×297	50MB 이하	JPG	참가등록번호_image.jpg 예) REB-7445_image.jpg
2	관련 서류	A4	50MB 이하	PDF	참가등록번호_document.pdf 예) REB-7445_document.pdf	스캔본 1개의 PDF파일
3	설계설명서	A3 가로	50MB 이하	PDF	참가등록번호_proposal.pdf 예) REB-7445_proposal.pdf	표지 서식 제7-1호

※ 참가등록번호: 참가자는 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에서 참가등록 시 부여된 참가등록번호를 제출 파일에 표기한다. 해당 참가등록번호는 공모 마감 시까지 일관되게 사용한다.

관련서류

공동수급표준협정서(공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제2호)

대표자 선임계 (법인건축사사무소 대표2인 이상의 경우 및 공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제3호)

청렴서약서 1부 (서식 제4호)

사용인감계(서식 제5호) 및 인감증명서 각 1부

사전접촉 여부 확인서 1부 (서식 제6-2호)

법인등기부등본(법인일 경우) 또는 사업자등록증(개인일 경우) 사본 , 건축사자격증 사본 , 건축사사무소개설 신고확인증 사본 각 1부

공고일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류 1부

※ 공동응모 사무소도 관련 증빙서류를 제출한다.

※ 사본인 경우 반드시 원본대조필 날인 후 제출한다.

※ 관련 서류는 1개의 PDF 파일로 취합하여 제출한다.

2차 공모 온라인 제출물 목록

연번	제출목록	규격	용량	형식	파일명	비고
1	게시용 공개이미지	420×297	50MB 이하	JPG	참가등록번호_image.jpg 예) REB-7445_image.jpg
2-1	설계설명서	A3 가로	50MB 이하	PDF	참가등록번호_proposal.pdf 예) REB-7445_proposal.pdf	표지 서식 제7-2호
2-2	설계도판	A1 세로	50MB 이하	JPG	참가등록번호_panel.jpg 예) REB-7445_proposal.jpg

1.1. 제출물 목록 (2안): 온라인 제출과 직접 제출을 모두 하는 경우

연번	제출목록	규격	용량	형식	파일명	비고
1	게시용 공개이미지	420×297	50MB 이하	JPG	참가등록번호_image.jpg 예) REB-7445_image.jpg
2	관련 서류	A4	50MB 이하	PDF	참가등록번호_document.pdf 예) REB-7445_document.pdf	스캔본 1개의 PDF파일
3	설계설명서	A3 가로	50MB 이하	PDF	참가등록번호_proposal.pdf 예) REB-7445_proposal.pdf	표지 서식 제7-1호

1)  1차 공모 온라인 제출물 목록

※ 참가등록번호: 참가자는 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에서 참가등록 시 부여된 참가등록번호를 제출 파일에 표기한다. 해당 참가등록번호는 공모 마감 시까지 일관되게 사용한다.

관련서류

공동수급표준협정서(공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제2호)

대표자 선임계 (법인건축사사무소 대표2인 이상의 경우 및 공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제3호)

청렴서약서 1부 (서식 제4호)

사용인감계(서식 제5호) 및 인감증명서 각 1부

사전접촉 여부 확인서 1부 (서식 제6-2호)

법인등기부등본(법인일 경우) 또는 사업자등록증(개인일 경우) 사본 , 건축사자격증 사본 , 건축사사무소개설 신고확인증 사본 각 1부

공고일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류 1부

※ 공동응모 사무소도 관련 증빙서류를 제출한다.

※ 사본인 경우 반드시 원본대조필 날인 후 제출한다.

※ 관련 서류는 1개의 PDF 파일로 취합하여 제출한다.

2)  1차 공모 직접 제출물 목록

연 번	제출목록	규격	부수	비고
1	설계공모 참가등록 확인서	A4 세로	1부	공모전 홈페이지 (https://www.xxxx.xx.xx)에서 출력
2	설계공모 응모작품 제출서	A4 세로	1부	서식 제1-1호
3	설계설명서	A3 가로	00부	표지 서식 제7-1호

연번	제출목록	규격	용량	형식	파일명	비고
1	게시용 공개이미지	420×297	50MB 이하	JPG	참가등록번호_image.jpg 예) REB-7445_image.jpg
2	관련 서류	A4	50MB 이하	PDF	참가등록번호_document.pdf 예) REB-7445_document.pdf	스캔본 1개의 PDF파일
3	설계설명서	A3 가로	50MB 이하	PDF	참가등록번호_proposal.pdf 예) REB-7445_proposal.pdf	표지 서식 제7-1호

3)  2차 공모 온라인 제출물 목록

4)  2차 공모 직접 제출물 목록

연 번	제출목록	규격	부수	비고
1	설계공모 참가등록 확인서	A4 세로	1부	공모전 홈페이지 (https://www.xxxx.xx.xx)에서 출력
2	설계공모 응모작품 제출서	A4 세로	1부	서식 제1-2호
3-1	설계설명서	A3 가로	00부	표지 서식 제7-2호
3-2	설계도판	A1 세로	1부

도움말(Tip)

1) 설계설명서와 설계도판을 모두 요구하면 참가자의 부담이 커질 수 있으므로, 공모 참여율을 높이기 위해 둘 중 하나만 제출하도록 운영하는 것이 바람직합니다.

일반사항(1차, 2차 공모 공통) (1안): 렌더링하지 않은 3차원 이미지를 사용하는 방식

제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 추가 제출, 열람 등을 할 수 없다.

제출도서의 표현은 컬러 사용이 가능하다.

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다.

3차원 이미지(조감도, 투시도, 실내 투시도, 단면 투시도 가능)는 색상 및 재료 표현이 가능하며(단, 렌더링 프로그램 사용 불가), 컷 수에 대한 제한은 없다. 다만, 3차원 이미지와 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

렌더링 하지 않은 3차원 이미지 참고 / 출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드 2022

각종 개념도 및 다이어그램 등은 3D 표현이 가능하며, 모형 사진은 사용할 수 없다.

규정 외 이미지가 포함된 경우 심사위원회의 판단 기준에 따라 처리한다.

도면의 축척과 방향은 자유롭게 배치하되, 명확하게 파악할 수 있도록 배치한다.

영문이나 한문 표기가 필요할 경우 한글과 병기한다.

쪽 번호 표시는 표지 다음 페이지부터 "-1-"로 표기하며, 페이지 중앙 하단에 줄표가 포함된 아라비아 숫자 형태(-1-, -2-)로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

각 제출도서 간의 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

1.2. 일반사항(1차, 2차 공모 공통) (2안): 렌더링한 3차원 이미지를 사용하는 방식

제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 추가 제출, 열람 등을 할 수 없다.

제출도서의 표현은 컬러 사용이 가능하다.

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다.

3차원 이미지(조감도, 투시도, 실내 투시도, 단면 투시도 가능)는 렌더링 프로그램을 사용한 색상 및 재료 표현과  가능하며 컷 수에 대한 제한은 없다. 다만, 3차원 이미지와 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

렌더링한 3차원 이미지 참고 / 출처: 2021 화성시 궁평유스호스텔 당선안 이미지, 핸드플러스 제공

각종 개념도 및 다이어그램 등은 3D 표현이 가능하며, 모형 사진은 사용할 수 없다.

도면의 축척과 방향은 자유롭게 배치하되, 명확하게 파악할 수 있도록 배치한다.

영문이나 한문 표기가 필요할 경우 한글과 병기한다.

쪽 번호 표시는 표지 다음 페이지부터 "-1-"로 표기하며, 페이지 중앙 하단에 줄표가 포함된 아라비아 숫자 형태(-1-, -2-)로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

각 제출도서 간의 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

도움말(Tip)

1) 최근 CG 기술의 발달로 ‘렌더링’ 여부를 판단하는 것이 점점 어려워지면서, 이를 명확히 구분하는 의미가 희미해지고 있습니다. 이에 따라 렌더링을 허용하여 표현의 가능성을 확대하는 공모전이 증가하는 추세입니다.

2) 발주기관은 렌더링하지 않은 3차원 이미지의 사용을 권장하되, 필요한 경우 렌더링한 3차원 이미지를 사용할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 공모의 목적과 특성에 맞는 3차원 이미지 표현 기준을 설정하고, 이를 명확한 용어로 설계공모 지침서에 표기하시기 바랍니다.

게시용 공개이미지 작성 기준(1차, 2차 공모 공통)

제출 컷 수: 1컷

JPG 파일로 제출한다(이미지 사이즈: 가로 420mm×세로 297mm, 해상도 200pixels/inch).

1차 공모 설계설명서 작성 기준

A3(420mm×297mm) 가로 방향으로 작성한다. 온라인 제출 외에 별도로 직접 제출을 할 경우 백상지(100g/㎡ 내외)에 작성한다.

설계설명서는 표지를 제외하고 최대 단면 10쪽 이내로 작성한다.

표지는 서식 제7-1호를 사용한다.

내용 구성

내용 및 순서	항 목	세 부 사 항	매수
1	표지		1
2	계획 개념	계획 방향 및 기본 개념	1
3		주변 환경 분석 동선 및 배치 개념	1
4		콘셉트 디자인 / 스케치 등	2
5	기타	추가 제안 사항(특화 사항)	1

2차 공모 설계설명서 작성 기준

A3(420mm×297mm) 가로 방향으로 작성한다. 온라인 제출 외에 별도로 직접 제출을 할 경우 백상지(100g/㎡ 내외)에 작성한다.

설계설명서는 표지를 제외하고 최대 단면 00쪽 이내로 작성한다.

표지는 서식 제7-2호를 사용한다.

1층 평면도는 외부 동선과 내부 동선을 파악할 수 있도록 외부와 내부 평면을 함께 표현한다.

도면은 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 순으로 작성한다.

건축개요 및 법규검토서는 서식 제8호. 서식 제10호를 각각 사용한다.

내용 구성

내용 및 순서	세부내용	쪽수
표지	서식 제7호 사용	0
투시도	투시도 또는 조감도 내부 투시도 또는 단면투시도	0
건축개요	건축개요 서식 제8호 층별 세부용도 및 면적표 서식 제9호	0
대지현황분석	주변현황 분석	0
설계의도 및 배치개념	주요 개념 및 설계의도 배치 및 동선계획	0
건축계획	배치도 평면, 입면, 단면계획 등	0
분야별계획	분야별 계획 및 에너지절약계획 등	0
법규검토서	서식 제10호	0
합 계		00

도움말(Tip)

1) 설계공모단계에서 분야별 계획과 에너지절약계획 등은 형식적이고 경우에 따라 불필요할 수 있습니다. 다만 에너지절약이 계획 내용과 밀접하게 연관된 설계안은 설계자가 설계의도 및 개념에 표현할 수 있으며, 사업의 특수성이 있을 경우 분야별 계획을 통해 설계자의 아이디어를 받을 수 있습니다.

2차 공모 설계도판 작성 기준

도판은 A1(594mm×841mm) 1매로 단변이 가로가 되도록 작성해 제출한다.

도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 10mm 두께 백색 폼보드에 테두리 없이 부착하며, 액자나 기타 장식물은 부착할 수 없다.

일반사항 및 지침서에서 지정한 내용 이외의 도판 내용, 구성, 사용 글꼴 및 표현 등은 응모자의 자율에 따른다.

온라인 제출 외에 별도로 오프라인 제출을 할 경우, 도판 후면에는 요구된 기재 방법에 따라 참가등록번호를 표기해 제출한다.

20mm			R	E	B	-	7	4	4	5
20mm
			20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm

폰트: 맑은고딕 / 40pt

"REB-7445"는 예시이며, 공모전 홈페이지(https://www.xxxx.xx.xx)에서 참가등록 시 부여된 참가등록번호를 기입한다.

유의사항

제출도서에서 익명성 위반사항이 발견된 경우, 심사위원회에 상정하여 실격 처리할 수 있다.

설계설명서 표지(서식 제7-1호, 제7-2호)의 ‘인식명칭’에는 ‘제안업체명’을 제안서 제출 부수 00부 중 1부에만 기재하여 별도로 제출하고, 나머지 11부는 ‘인식명칭’란에 ‘00시청’으로 기재하여 제출한다.

익명성 원칙은 설계공모 전 과정에서 유지되며, 심사위원회의 최종 결정 시까지 적용한다. 특히 발표심사가 포함된 경우, 발주기관은 심사 과정에서 칸막이 설치 등 블라인드 발표 방식을 도입하여 심사위원이 발표자를 인지하지 못하도록 조치해야 한다.

도판 및 설계설명서의 규격, 쪽수, 작성 방법 등 제한사항을 위반한 경우, 심사위원회에서 정한 기준에 따라 처리한다.

[별첨 1]

-  -

추정공사비 산출내역서

■ 공사비 산정

구분		내용	비고
1	면적(㎡)	0,000
2	기준단가(원/㎡)	0,000,000	관련근거 참조
3	공사비(원)	00,000,000,000	1×2
4	지열시스템 5.7% 적용	000,000,000	해당 시 반영 / 3×5.7% / 2024 공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인(서울특별시) 1-3 참고사항
5	고용개선지원비	000,000,000	해당 시 반영 / 산출근거 참조
6	건설공사비 지수	00.00%	산출근거 참조
7	건설공사비 지수반영 추가공사비	000,000,000	(3+4+5) × 6
8	추정공사비	00,000,000,000	3+4+5+7
9	추정공사비 (전기공사 제외)	00,000,000,000	해당 시 반영 / 8에서 전기공사비 0.00% 제외
10	설계비산정을 위한 공사비	00,000,000,000	9-부가가치세

■ 2 기준단가 가이드라인 관련 근거

공공업무사무소 (단위: 천원/㎡) (도움말(Tip): 건축물의 용도와 규모에 따라 선택하여야 합니다)

구분(연면적)	신축	증축(수평)	증축(수직)	비고
500㎡ 미만	4,541	4,189	3,748
500㎡~1,500㎡	4,423	4,067	-
1,500㎡~5,000㎡	4,161	3,880	-
5,000㎡ 초과	4,076	3,809	-
평균	4,175	3,900	-

※ 출처: 서울시 2024 공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인(서울특별시)

※ 가이드라인 외 추가 자료가 필요할 경우 조달청에서 운영 중인 “공사비 정보광장”(http://pcae.g2b.go.kr)의 유형별 예상공사비 산정 등을 참고

■ 5 고용개선지원비 산출 근거

구분		내용	비고
1	공사비(원)	00,000,000,000
2	지열시스템 5.7% 적용	000,000,000
3	공사비합계	00,000,000,000	1+2
4	직접노무비	00,000,000	3의 00.00% 적용(최근 공사 발주한 00센터 신축공사 기준)
5	주휴수당	0,000,000	4직접노무비×11.9%×50%×1.4
6	국민연금, 건강보험	000,000	4직접노무비×8.045%×20%
7	고용개선장려금	000,000	4직접노무비×11.9%×50%×10%
8	고용개선지원비	0,000,000	5+6+7

※ 출처: 고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼(서울특별시)

■ 건설공사비 지수 산출 근거

구분		내용	비고
1	24년 11월 건설공사비지수	00.00%	2024 공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인(서울특별시) 발행년월 기준
2	(예상)공사발주시점 건설공사비지수	00.00%	00년 00월
3	건설공사비지수	00.00%	2÷1

※ 건설공사비 지수는 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터에서 발행한 건설공사비 지수 적용

[별첨 2]

설계비 산출내역서

■ 설계대가 산출

구분		내용	비고
1	건축물의 종별 구분	2종(보통)
2	도서작성의 구분	상급	공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(이하 “대가기준”) 별표 2에 근거하여 상급 필수적용
3	추정공사비	0,000,000,000 원
4	당해금액(X)	0,000,000,000 원	3-부가가치세
5	큰금액(x1)	0,000,000,000 원	[eqn: Y=y1- {(X-x2)(y1-y2)} over {x1-x2}]
6	작은금액(x2)	0,000,000,000 원
7	작은금액요율(y1)	0.000%
8	큰금액 요율(y2)	0.000%
9	당해 공사비 요율(Y)	0.000%
10	설계대가	000,000,000 원	4×9

※ 출처: 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준

■ 추가 설계대가 산출

구분			내용	비고
1	인테리어 설계업무		0,000,000,000 원	해당 시 반영 / [eqn: ` {인테리어적용면적} over {전체연면적} TIMES 설계대가 TIMES 50%] / 인테리어 적용면적은 제2장 3.2 시설규모기준의 비고 참조
2	음향, 차음․방음, 방진설계업무		0,000,000,000 원	해당 시 반영 / 실비정액가산방식
3	BIM설계업무		0,000,000,000 원
4	각종 인증	녹색건축 인증	0,000,000,000 원	해당 시 반영 / 설계대가×0.0%(00등급 적용)
5		제로에너지건축물인증	0,000,000,000 원	해당 시 반영 / 설계대가×0.0%(0등급 적용)
6		장애물 없는 생활환경 인증	0,000,000,000 원	해당 시 반영 / 실비정액가산방식
7	종합조정업무		0,000,000,000 원	해당 시 반영 / 대가기준 제13조 제1호에 따라 분리수행 하도록 위탁한 설계대가의 20%
8	설계안전보건대장 작성업무		0,000,000,000 원	해당 시 반영 / 견적
9	설계안정성 검토 업무		0,000,000,000 원	해당 시 반영 / 견적
합 계			0,000,000,000 원

※ 공원조성계획 변경, 도시ㆍ군관리계획 조서 및 도면 작성(변경포함), 실시계획인가, 재해영향평가, 등의 업무 추가 시 설계자와 협의하여 해당 용역비를 추가 반영

■ 설계비 산정

구분		산출금액	비고
1	설계대가	000,000,000원
2	추가설계대가	000,000,000원
3	손해배상공제료	0,000,000원	산출근거 참조
4	부가가치세	0,000,000원	1+2+3의 10%
5	합계	000,000,000원	1+2+3+4
6	설계비	000,000,000원	천원 미만 절삭

■ 건축설계 대가요율

공사비	제3종(복잡)			제2종(보통)			제1종(단순)			비고
	상급	중급	기본	상급	중급	기본	상급	중급	기본
0,000,000,000 이상	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0,000,000,000 이하	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표 4

■ 건축설계 손해배상공제료 산출내역

공제료 산정방법 : 순용역금액 × 적용요율

적용요율 = 기본요율 + 적용가산요율

요율표상의 금액별 요율은 구간요율

실시설계금액	순용역금액	적용 요율	공제료 산정	비고
0 억원 이하	000,000,000	0.000%	000,000
합 계			000,000

건축법 용도분류상 00시설 요율적용

[서식 제1호]

설계공모 응모작품 제출서

참가등록번호

			-

대표업체

업 체 명

소 재 지

전화번호

대 표 자

휴대전화

이메일

00시에서 시행하는 00동 00센터 신축 건축 설계공모에 응모작품을 아래와 같이 제출합니다.

붙임 1. 설계설명서 00부 또는 설계도판 1부

20XX년 00월 00일

대표자 :              (인)

00시장 귀하

(※란은 기재하지 마십시오)

------------- 절 ----------- 취 ----------- 선 -------------

00동 00센터 신축 건축 설계공모 응모작품 제출 확인서

참가등록번호

			-

접수일자

.   .   .

접수인

대표

업

체

업체명

전화번호

대표자

제출자

[서식 제2호]

공동수급표준협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 00동 00센터 신축 건축 설계공모를 (    )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 (공동수급체) 공동응모 대표업체(이하 대표업체라 한다.)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :           (소재지 :               대표자 :            )

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 업체명에 개인으로 기재

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 발주처 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동응모업체의 구성원은 발주처에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조 (구성원의 출자비율) 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. OOO :     %

2. OOO :     %

제9조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제10조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 (처분 및 변경) ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다. ② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 00시에 서면으로 신고하여야하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제12조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

20XX년 00월 00일

○ 대표업체		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

00시장 귀하

[서식 제3호]

대표자 선임계

공 모 명 : 00동 00센터 신축 건축 설계공모

대표자 선임

① 소   속 :                       ☎ :

② 성   명 :                       (생년월일 xxxx.xx.xx)

③ 건축사 면허번호 :

당사는 상기인을 공동응모자의 대표로 선임하고, 해당 건축설계공모와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

20XX년 00월 00일

○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

00시장 귀하

[서식 제4호]

청렴서약서

본인은 00시에서 시행하는 00동 00센터 신축 건축 설계공모에 응모함에 있어 다음의 내용을 준수하고 이행할 것을 확약하며, 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 00동 00센터 신축 건축 설계공모 규정과 절차를 준수하고, 설계공모 지침을 성실히 이행하겠습니다. 이를 위반할 경우 발생하는 불이익을 감수하겠습니다.

2. 당사는 관련 서류 및 증빙자료를 신의 성실의 원칙에 따라 작성, 제출하겠습니다.

20XX년 00월 00일

○ 대표업체		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

00시장 귀하

[서식 제5호]

사용인감계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

본인은 00시에서 시행하는 00동 00센터 신축 건축 설계공모와 관련된 행위에 위 인감을 사용하고, 이로 인해 민ㆍ형사상 문제가 발생할 경우 책임질 것을 확약하며 사용인감계를 제출합니다.

20XX년 00월 00일

업체명 :
소재지 :
대표자 :		(인)

00시장 귀하

[서식 제6-1호]

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 00동 00센터 신축 건축 설계공모와 관련하여 00시에서 선정한 심사위원 명부를 확인하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전 접촉 등 불공정 행위를 하지 않을 것을 서약합니다. 이를 위반할 경우 심사대상 제외, 선정된 당선작 또는 입상작의 취소 등의 처분 및 관계법령에 따른 민ㆍ형사상 책임과 함께 5년간 공공기관(공사포함)의 설계공모참여가 제한되며, 위반 사실에 대해 재직학교ㆍ회사ㆍ기관ㆍ관련단체 및 언론 등에 공개되는 것에 동의합니다.

20XX년 00월 00일

○ 대표업체		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

00시장 귀하

[서식 제6-2호]

사전접촉 금지 서약서

(심사위원/전문위원/운영위원용)

이름 :                (인)                             생년월일   년   월   일

소속/직위:

본인은 00동 00센터 신축 건축 설계공모의 심사위원으로서 설계공모 관계자와 직ㆍ간접적인 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않을 것을 서약합니다. 이를 위반할 경우 심사대상 제외, 선정된 당선작 또는 입상작의 취소 등의 처분 및 관계법령에 따른 민ㆍ형사상 책임과 함께 5년간 공공기관(공사포함)의 설계공모참여가 제한되며, 위반 사실에 대해 재직학교ㆍ회사ㆍ기관ㆍ관련단체 및 언론 등에 공개되는 것에 동의합니다.

20XX년 00월 00일

00시장 귀하

[서식 제6-3호]

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 00동 00센터 신축 건축 설계공모와 관련하여 심사에 영향을 미치기 위한 목적으로 심사위원에게 사전접촉을 시도하거나 청탁한 한 사실이 없음을 확인합니다.

20XX년 00월 00일

○ 대표업체		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
		소재지 :
		대표자 :		(인)

00시장 귀하

[서식 제6-4호]

사전접촉 여부 확인서

(심사위원/전문위원/운영위원용)

본인은 00동 00센터 신축 건축 설계공모와 관련하여 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 응모업체에 대한 사실 여부를 아래와 같이 확인합니다.

사전접촉 (시도) 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 업 체 명 : ∙ 일 시 : ∙ 접촉수단 :

20XX년 00월 00일

이름 :                (인)                             생년월일   년   월   일

소속/직위 :

00시장 귀하

[서식 제7-1호] 설계설명서 표지

			-

00동 00센터 신축 건축 설계공모(1차 공모)(25pt)

설계설명서(45pt)

20XX년 월 일(20pt)

O O 시청(25pt)

[서식 제7-2호] 설계설명서 표지

			-

00동 00센터 신축 건축 설계공모(2차 공모)(25pt)

설계설명서(45pt)

20XX년 월 일(20pt)

O O 시청(25pt)

[서식 제8호]

건축개요

항 목		설 계 내 용	비 고
건축개요	건물명
	대지위치
	지역지구
	도로현황
	용도		건축법상 용도
	대지면적	㎡
	연면적	㎡	지침 연면적의 %
	지상연면적 (용적률 산정용)	㎡
	건축면적	㎡
	건폐율	%	법정 : % 이하
	용적률	%	법정 : % 이하
	구조
	층수		지침: 00층 이하
	최고높이	m
조경개요			계획 및 법정 근거 제시
주차개요			지침: 00대 이상

[서식 제9호]

층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 제10호]

법규검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 제11호]

기술검토에 대한 제출자 소명서

공모명: 00동 00센터 신축 건축 설계공모

연번	기술검토내용	제출자 의견
1
2
3
4
5

※ 양식이 부족할 경우, 다음 장을 추가하여 계속 작성할 수 있음

제출자 : 00건축사사무소 대표 0 0 0 (인)

[서식 제12호]

심사위원 사전검토 의견서

공모명: 00동 00센터 신축 건축 설계공모

사전검토내용

※ 양식이 부족할 경우, 다음 장을 추가하여 계속 작성할 수 있음

제출자 : 심사위원  0 0 0 (서명 또는 인)